

********************************　コマンド送信例　************************************************************


abcdef		送りたい文字列
あいうえお	全角もOK
0xff       	頭が0x始まりですべて16進数で表記が必要（混在させたいときは''でくくること）
'0x0D0A'	これでもOK

0xはスペース区切りも認識されます。
0x06 67 65 74 73 64 64 64 3A

********************************　混在コマンド例　************************************************************


'0x06'getsddd:ssafde'0x0D0A'	←HEX表記で混ぜたい時
'ACK'getsddd:ssafde'CR''LF'	←制御コード毎に「'」で区切った場合
'HT'getsddd:ssafde'CR,LF'	←制御コードをコンマ区切りでまとめた場合
'ACK'gets'ddd':ssafde'CR,LF'
'ACK'あいうえお:ssafde'CR,LF'
'ACK'gets'NUL':ssafde'CR,LF'
'ACK'gets'NUL:ssa'fde'CR,LF'　←「'」の後が制御コード及び0xでなければ「'」が送られます.
'ACK'gets'0x00':ssafde'CR,LF'
'HT''0x06 67 65 74 73 64 64 64 3A'getsddd:ssafde'0x0D0A'
'HT''0x06 67 65 74 00 64 64 64 3A'getsddd:ssafde'0x0D0A'
getsddd:ssafde'0x0D0A'

********************************　一括送信・ループ送信例　****************************************************

◆書式フォーマット
「待機ミリ秒,送りたい文字列」※「」は無し

ミリ秒にゼロを指定すると、送信処理が回って来たら瞬時に送信します。
混在コマンドも使用できます。混在コマンドは上記の''で括ったりが必要です。

※注意　ミリ秒の指定ですが、割り込みではなく色々な処理後判断をかけていますので
正確な秒数ではありません。また、受信量が多いと処理時間がかかり、指定した秒数にならない可能性があります。

◆瞬時送信例
0,11111111111'CR,LF'
0,222222222222'CR,LF'
0,333333333333'CR,LF'
0,444444444444444'CR,LF'

◆ミリ秒指定送信例
500,+		500ミリ秒以上後 + 送信
500,+		500ミリ秒以上後 + 送信
500,+		500ミリ秒以上後 + 送信
1000,S'CR,LF'	1000ミリ秒以上後 S'CR,LF' 送信

上記フォーマットで書かれたテキストファイルを作成すると読み込みが可能です。
コマンド画面の右側で使用可能です。

********************************　制御文字混在コマンド使用可能文字　****************************************************


アスキー文字アドレス 0
NUL

アスキー文字アドレス 1 
SOH

アスキー文字アドレス 2
STX

アスキー文字アドレス 3
ETX

アスキー文字アドレス 4
EOT

アスキー文字アドレス 5
ENQ

アスキー文字アドレス 6
ACK

アスキー文字アドレス 7
BEL

アスキー文字アドレス 8
BS

アスキー文字アドレス 9
HT

アスキー文字アドレス 10
LF

アスキー文字アドレス 11
VT

アスキー文字アドレス 12
FF

アスキー文字アドレス 13
CR

アスキー文字アドレス 14
SO

アスキー文字アドレス 15
SI

アスキー文字アドレス 16
DEL

アスキー文字アドレス 17
DC1

アスキー文字アドレス 18
DC2

アスキー文字アドレス 19
DC3

アスキー文字アドレス 20
DC4

アスキー文字アドレス 21
NAK

アスキー文字アドレス 22
SYN

アスキー文字アドレス 23
ETB

アスキー文字アドレス 24
CAN

アスキー文字アドレス 25
EM

アスキー文字アドレス 26
SUB

アスキー文字アドレス 27
ESC

アスキー文字アドレス 27
FS

アスキー文字アドレス 29
GS

アスキー文字アドレス 30
RS

アスキー文字アドレス 31
US

アスキー文字アドレス 127
DEL
