====================================================================================================================================================
【  ソフト名  】シリアル通信ソフト
【   作者名   】suzuki & 工作工房
【  連 絡 先  】kousakukoubou@gmail.com

【  必要環境  】Windows
【     OS     】Windows10 / 7
【 ｿﾌﾄｳｪｱ種別 】フリーウェア
【  開発環境  】Windows10・HSP(Hot Soup Processor 3.51)
【    転載    】事前に作者に連絡すれば可

====================================================================================================================================================
【　免責事項　】
　　本プログラムが原因による損害・問題に対し一切の責任を負いません。
　　ご利用者の責任の範囲内でお使いください。

====================================================================================================================================================
【　フォントのインストール推奨　】
 　同封しているIPAゴシック「ipag.ttc」をインストールお願いします。

====================================================================================================================================================
【ソフト紹介】
　　・シリアル通信のデータを見たり、送るソフトです。
　　・Shift-JIS、UTF-8のエンコード切り替え可能です。(V7.00から)
　　・受信文字：赤文字
　　・送信文字：青文字
　　・頭に0xを付け16進文字で送信も出来ます。
　　・混在コマンドも可能です。ただ、書式があります。説明書２で使用例があります。　
　　・制御（改行）コード等の表示　※非表示も可能です。
　　・10個のコマンドを登録でき、ファイルで保存も呼び出しも可能です。
　　・一括送信機能・ループ送信機能も可能です。
　　・受信送信文字表示サイズも変更可能です。
　　・「設定保存」ボタンを押すと、次回起動時同じ設定で起動できます。

　　・ログファイル「*.xsd」は、エクセルでXML形式で読み込みをすると、文字列にてインポートが可能です。

　　◆グラフ表示
　　・グラフ表示処理は、高速処理化するため共有メモリを使用して別プロセスで表示します。
　　・グラフに表示するデータは、「コンマ」区切りで20個まで表示処理できます。終端コードは「改行コード」設定にしたがいます。


====================================================================================================================================================
【　使用方法　】
　　①COMポート・通信速度・パリティーチェック・データビット・ストップビッドを選び「接続」を押す。

　　②送信したいデータは、下部のテキストボックス内に入力し「文字列送信」を押すと送信されます。
    　　※頭に0xを付け16進文字で書くとと16進文字で送信出来ます。
　　　　※混在コマンド機能があります。シングルクォーテーションで制御コードや0xを括ります。
　　◆混在コマンド例
　　　　'0x06'getsddd:ssafde'0x0D0A'
	'ACK'getsddd:ssafde'CR''LF'
	'HT'getsddd:ssafde'CR,LF'
	'ACK'gets'ddd':ssafde'CR,LF'
	'ACK'あいうえお:ssafde'CR,LF'
	'ACK'gets'NUL':ssafde'CR,LF'
	'ACK'gets'NUL:ssa'fde'CR,LF'　←「'」の後が「制御コード及び0x」でなければ「'」が送られます。
	'ACK'gets'0x00':ssafde'CR,LF'
	'HT''0x06 ff 67 65 74 73 64 64 64 3A'getsddd:ssafde'0x0D0A'


　　③下部テキストボックス隣の付与選択は、「テキストボックスデータ＋付与」になります。

　　④右上「改行コード」は表示で改行する場所の選択です。

　　⑤制御コードの表示を非表示にしたい場合、中央左側のチェックを外して下さい。

　　⑥自動スクロールにチェックが入っている場合、強制的に下部へスクロールされます。

　　⑦画面をクリアしたい場合、「画面クリア」ボタンを押してください。

　　⑧コマンド画面表示ボタンを押すと、よく使うコマンドを記入する画面が表示されます。
    　　また、複数画面が開いていると分からなくなったら、このボタンを押すと横にくっ付きます。
　　　　コマンドは、ファイルとして保存が出来ます。

　　⑨コマンド画面の右側の部分は「フォーマットに従って書かれたファイル」を一回及びループ送信が可能です。
　　　　フォーマットは、「待機ミリ秒,送りたい文字列」です。
　　　　※正確な待機時間(割り込みはしていない)ではないのでご注意ください。
      　　受信量が多いと処理時間がかかってしまい待機時間が延びたりします。
　　　　※改行は書かれた文字列で処理します。改行されているからと言って末尾に改行は追加されません。
　　　　◆例
     　　 0,aaaaaaaaa'CR,LF' ←送信処理に入ったら即時送信
      　　100,aaaaaaaaa'CR,LF' ←100ミリ秒以上経っていたら送信
   
　　⑩受信文字エンコードを左上ボタンで切り替え可能です。

　　◆ログ表示文字サイズの変更
　　　　preferences.ini「font_size」の数字を1～5変更します。
　　　　「設定保存」をすると次回起動時サイズが適用されます。

　　◆起動時の各パラメーターの設定
　　　「設定保存」をすると次回起動時サイズが適用されます。
　　　　preferences.iniファイルにて、別途パラメーター変更が可能です。

　　⑪シリアルフロー制御「RTS/DTR」の表示ボタンを押すと、ON・OFFの制御が可能です。
   

====================================================================================================================================================
【　注意　】
　・表示している文字をコピーしても制御コードは含まれていません。
　・16進表示の時は、制御コードを表示しません。
　・表示文字列（UTF-8）は「UTF-8をS-JIS」に変換して表示しています。
　　文字化けする場合は、S-JISに文字がない場合になります。

====================================================================================================================================================
【　起動時にCOMエラーになる対処　】
　・実行ファイル（シリアル通信モニターVerxxx.exe）を
　　右クリック→プロパティ→互換性→特権レベル・管理者として…にチェックを入れる


====================================================================================================================================================
【　更新履歴　】
　Ver7.10_β (2025,11,09)
　　・修正：（特定制御コード）が来た際に表示がフリーズしない様に「見えない文字」を追加で入れていたが、
            一時廃止(不便だった)。様子見の為、β版としています。
　　・修正：画面クリア時に、文字サイズが反映されていなかったを修正。
　Ver7.00 (2024,05,20)
　　・追加：受信文字エンコードUTF-8/S-JIS切り替え出来るようにしました。
　　・追加：送信文字エンコードUTF-8/S-JISボタンで送信できるようにしました。
　　　　　　※NKFによる文字コード変換を使用しています。
　　・追加：preferences.ini設定ファイルにて「◆受信文字の文字エンコード指定」のパラメーターを追加しました。
　　・追加：preferences.ini設定ファイルにて「◆送信ボタンの表示パターン」のパラメーターを追加しました。
　　・追加：フロー制御の「状態[CTS/DSR/RNG/RSD]」、「制御ボタン[RTS/DTR]」を追加しました。
　　・廃止：接続名の入力ボックスの廃止しました。

　Ver6.01 (2024,03,01)
　　・修正：コマンド画面のボタンサイズの修正

　Ver6.00 (2023,10,25)
　　・修正：細かいバグの修正
　　・改善：受信処理及び表示処理の高速化
　　・追加：改行コードを指定出来るようにしました。（16進指定）
　　・追加：左上の接続先を「接続先リスト.ini」に登録すると選べるようにしました。
　　・追加：現在設定の保存。次回、同じ設定で起動出来ます。
　　・追加：ログ表示文字の大きさを右上ボタンで変更出来るようにしました。
　　・追加：受信データを共有メモリを使い、連携ソフトへ渡せるようにしました。
　　・追加：preferences.iniに、ログ表示文字サイズのパラメーター追加しました。
　　・追加：preferences.iniに、画面色・文字色をカスタム変更出来るようにパラメーター追加しました。
　　・変更：preferences.iniにてフォントを変更出来るようにしました。
　　・変更：ログ保存先設定のlog_link.iniを無くし、preferences.iniにパラメーター追加しました。
　　・変更：レイアウトの変更
　　・変更：ログに表示する「SEND」「GET」を「TX」「RX」に変更
　　・変更：ログ保存時の拡張子「.xls」→「.xsd」に変更
　　・変更：グラフ表示を別プロセス（連携ソフト）で処理するようにしました。
　　・廃止：ログ保存時の拡張子「.html」の廃止
　　・廃止：環境設定画面の廃止

　　・修正：テキスト表示の時、制御コードは「.」に置き換えされます。
　　　　　　※制御(改行)コードの表示にチェックが入っている場合は、「.」は表示されません。

　Ver5.01_t02 (2020,10,23)
　　・ログ保存先を変更後、リンクが保存されなかった不具合を修正

　Ver5.00.72 t02 (2020,10,14)
　　・処理能力のアップ
　　・「テキスト表示の時に全角表示を優先する」かの機能追加

  Ver5.00 t02 (2020,09,13)
　　・グラフ機能の追加

  Ver4.15 t02 (2020,08,19)
　　・ログデータ保存のタイミングの種類を増やした
　　・指定文字列でログ保存機能の追加
　　・文字列送信でのもたつきを改善
　　・preferences.iniにてリストボックスやチェックボックスの初期値を決めれるようにした
　　・その他もろもろ改善と修正

  Ver4.13 t02 (2020,06,03)
　　・ログデータにタイムスタンプを追加（TABかコンマ 区切り）
　　・ログデータ(htmlコードタグ)の整理
　　・タブ表示の不具合修正

  Ver4.12 t02 (2020,01,13)
　　・ログ保存-現在分保存のファイル名をxxx_Now.htmlになるように修正

  Ver4.10 t02 (2020,01,10)
　　・ログ保存の修正
　　・ログ保存形式をhtml形式に変更

  Ver4.00 t02 (2019,03,23)
　　・NULLを含むコマンド送受信時の不具合修正
　　・コマンド設定ファイル、コマンド部分にコンマが含まれているとファイルを読み込めないを修正。
　　　その為、旧コマンドファイルとの互換性が無くなりました。
　　・混在コマンド部分の不具合修正
　　・0x始まりのバイナリ送信の不具合修正
　　　※ループ送信用のファイル、コマンド部分にコンマが含まれている場合は16進数に変換した物を入れてください。

  Ver3.12 t02 (2019,03,05)
　　・logファイルの制御コード文字列の追加（[CR][LF]の様な[]で囲われた文字）を無くした。バイナリ上では入っています。

  Ver3.11 t02 (2019,01,17)
　　・ログデータの受信結果の途中にGETが入るバグを修正
　　・ログデータの頭にGET　SENDを付ける付けない等の選択を出来る様にした。
　　・制御コード表示のチェックを外すと表示が改行しなくなるを修正
　　・画面初期化行数を2000から1000へ変更

　Ver3.10 t02 (2018,11,28)
　　・Ver3.00にしてからのバグ修正

  Ver3.00 t02 (2018,11,15)(非公開)
　　・混在コマンドに対応
　　・ファイルからコマンド読み込み追加
　　・ログ保存機能追加
　　・簡易計算機機能削除

  Ver2.08 t02（2018,07,09)
    ・送受信でのCRLFの改行表示バグの修正

　Ver2.07 t02（2018,04,09)
    ・受信時、表示を「テキスト形式」及び改行コードを「CRLF」及び制御コード表示を「チェック無し」の時、CRLFで改行しない不具合を修正

　Ver2.06 t02（2018,03,22）
    ・シリアル接続後、ウインドウ操作が不能になる不具合を修正
　　・コマンド画面での送信で、メイン画面の文字付与も追加される不具合を修正
　　・その他表示での細かい不具合を修正

  Ver2.05
    ・シリアル受信中にウインドウ移動するとオーバーフローエラーになる不具合を修正
    ・短時間での大量受信時にオーバーフローエラーになるを修正（バッファサイズを増やした）
　　　量によってはエラーになる場合がある

  Ver2.04
    ・コマンド画面でのNULL文字付与を追加

  Ver2.03
    ・受信大量時にコマンド送信が送れないときがあるを修正
    ・ソフト起動時、COM未接続時だとエラーになるを修正

  Ver2.02
    ・COMポートの手入力から現在接続中のCOMをリストで選択するように変更
　　・バイナリ表示モードで文字色が黒くなるバグを修正

  Ver2.01
    ・メイン画面文字列送信にNULL文字付与を追加（※コマンド画面からの送信は未対応）
    ・NULL文字改行を追加
    ・文字色が黒くなるバグを修正
    ・ESC[2J文字列を取得すると画面クリア出来るよう機能追加
　　　ESC[2Jにチェックしていると機能有効

  Ver2.00
    ・表示形式を「テキスト」「バイナリ16進」の切り替えのみに変更。
　　・送信入力ボックスにて頭に「0x」を付けると16進コードで送信出来る様に機能追加
　　・送信文字（コード）を16進表示でチェック出来る様にしました。
　　・日本語も送受信出来るように変更。

　Ver1.16
　　・表示形式を「テキスト」「バイナリ16進」「バイナリ10進」の切り替えを出来る様にした。

　Ver1.15
　　・簡易計算機をコマンド画面に追加
　　
　Ver1.15β
　　・文字のコピーが出来なくなった為、「コード表示以外の所をクリックすると画面がアクティブになる」に戻しました
　　・偶に、「画面クリア」及び「2000行の画面更新」時にエラーになることがあり、その修正
　　　
  Ver1.14
　　・Ver1.12で出来なかった、コード表示部分をクリックしてもコマンド画面がアクティブになるように修正
　　・コード表示部分長押しで、自動スクロール解除出来る様にしました
　　・終了時のダイアログ削除
　　・×ボタンを押したとき「終了しますか？」のダイアログ追加

  Ver1.13
　　・デバイスマネージャーをボタンから開けるように機能追加

  Ver1.12
　　・コード表示以外の所をクリックすると画面がアクティブになるように変更
　　　コマンド画面表示中にメイン画面（コード表示以外）をクリックするとコマンド画面もアクティブになります。
　　　コマンド画面をクリックするとメイン画面もアクティブになります。
　　・ウインドウをクラシック形式へ変更

　Ver1.11
　　・コマンド画面のタイトルにシリアル接続したらポート番号が表示するように修正
　　・細かいバグの修正

　Ver1.10
　　・コマンド登録が出来る様に追加しました。コマンド画面表示ボタンを押してみてください。
　　　保存したファイルを開けば、いちいち登録し直す必要がありません。

　Ver1.02
　　・文字列が画面右端で折り返すように修正

　Ver1.01
　　・送信文字後、受信文字の一部表示が表示不具合を修正



